Technical specifications

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **40 W** | **75 W** | **130 W Amalgam** |
| Article number | BH11402 | BH11752 | BH11132 |
| Type | 40 W | 75 W | 130 W Amalgam |
| EAN | 8714404045193 | 8714404045261 | 8714404045124 |
| Maximum flow for 30 mJ/cm2 | 11 m3/h | 16 m3/h | 22 m3/h |
| Maximum pressure | 2 bar | 2 bar | 2 bar |
| Diameter unit Ø | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
| Length unit | 100 cm | 100 cm | 100 cm |
| In/outlet connections Ø | 63 mm/50 mm/1½” BSPP female | 63 mm/50 mm/1½” BSPP female | 63 mm/50 mm/1½” BSPP female |
| Housing material | AISI 316L | AISI 316L | AISI 316L |
| Lifespan lamp | 9 000 hours | 9 000 hours | 16 000 hours |
| Indicator | √ | √ | √ |
| Replace lamp alert | √ | √ | √ |
| Flow switch | No | No | √ |