Technical specifications

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **16 W** | **40 W** | **75 W** | **130 W Amalgam** |
| Article number | BE02162 | BE02402 | BE02752 | BE03132 |
| Type | 16 W | 40 W | 75 W | 130 W Amalgam |
| EAN | 8714404034456 | 8714404034234 | 8714404034166 | 8714404029988 |
| Maximum flow for 30 mJ/cm2 | 5 m3/h | 11 m3/h | 16 m3/h | 22 m3/h |
| Maximum pressure | 2,5 bar | 2,5 bar | 2,5 bar | 2,5 bar |
| Diameter unit Ø | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
| Length unit | 56 cm | 100 cm | 100 cm | 100 cm |
| In/outlet connections Ø | 63 mm/50 mm/1½” BSPP female | 63 mm/50 mm/1½” BSPP female | 63 mm/50 mm/1½” BSPP female | 63 mm/50 mm/1½” BSPP female |
| Housing material | AISI 316L | AISI 316L | AISI 316L | AISI 316L |
| Lifespan lamp | 9 000 hours | 9 000 hours | 9 000 hours | 16 000 hours |
| Flow switch | No | No | No | √ |
| ETL certified | No | Production order only | Production order only | Production order only |