Technical specifications

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **21 W Z50** | **21 W U20** | **21 W Z20** |
| Article number | BE01215 | BE01217 | BE01216 |
| Type | 21 W | 21 W | 21 W |
| EAN | 8714404042468 | 8714404042604 | 8714404042536 |
| Maximum flow for 30 mJ/cm2 | 3 m3/h | 2,5 m3/h | 2,5 m3/h |
| Maximum pressure | 1 bar | 1 bar | 1 bar |
| Diameter unit Ø | 58 mm | 58 mm | 58 mm |
| Length unit | 35 cm | 35 cm | 35 cm |
| In/outlet connections Ø | 50 mm/1½” BSPP female | 20 mm | 20 mm |
| Housing material | PC/ASA | PC/ASA | PC/ASA |
| Lifespan lamp | 9 000 hours | 9 000 hours | 9 000 hours |