Technical specifications

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Compact AOP Timer 75 W** | **Compact AOP 75 W** |
| Article number | BH12752 | BH12753 |
| Type | 75 W | 75 W |
| EAN | 8714404040617 | 8714404042352 |
| Maximum flow for 30 mJ/cm2 | 18 m3/h | 18 m3/h |
| Maximum pressure | 2,5 bar | 2,5 bar |
| Diameter unit Ø | 70 mm | 70 mm |
| Length unit | 100 cm | 100 cm |
| In/outlet connections Ø | 63 mm/50 mm/1½” BSPP female | 63 mm/50 mm/1½” BSPP female |
| Housing material | Duplex | Duplex |
| Lifespan lamp | 9 000 hours | 9 000 hours |
| Ozone | 0,6 gr/h | 0,6 gr/h |
| Timer | √ | No |
| Replace lamp alert | √ | No |