Technical specifications

|  |  |
| --- | --- |
|  | **3 kW** |
| Article number | E830010 |
| Type | 3 kW |
| EAN | 8714404034173 |
| Maximum pressure | 2 bar |
| Maximum flow | 10 m³/h |
| Length unit | 56 cm |
| In/outlet connections Ø | 63 - 50 - 40 - 32 - 25 mm |
| Housing material | AISI 316L |